VANDENS TYRIMŲ IŠSIUNTIMO GRAFIKAS
Pagal higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo  priskiriami A grupės rodikliams. 

	Rodiklio ar parametro pavadinimas
	Norma
	Dažnumas


	žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens
	0/neaptikta
	1 kartą per  metus

	žarniniai enterokokai
	0/neaptikta
	

	koliforminių bakterijų skaičius niniai enterokokai 100 ml geriamojo vandens
	0/neaptikta
	

	kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22 0C temperatūroje
	Nėra nebūdingų pokyčių
	

	spalva
	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių
	

	drumstumas
	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
	

	skonis
	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
	

	kvapas
	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
	

	vandenilio jonų arba pH vertė
	6,5 - 9,5
	

	savitasis elektrinis laidis
	2500
	



Pagal higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo B grupės rodikliams

	Rodiklio pavadinimas
	Norma
	Dažnumas

	Stibis 
	10 µg/l
	Kartą per 6 metus

	Arsenas 
	1,0 µg/l
	

	Benzenas
	0,010 µg/l
	

	Benzo(a)pirenas
	1,5 mg/l
	

	Boras
	10 µg/l
	

	Bromatas
	5,0 µg/l
	

	Kadmis 
	               	5,0 µg/l
	

	Chromas
	25 µg/l
	

	Varis 
	2,0 µg/l
	

	Cianidas 
	50 µg/l
	

	1,2-dichloretanas 
	3,0 µg/l
	

	Fluoridas 
	1,5 µg/l
	

	Švinas
	1,0 µg/l
	

	Gyvsidabris 
	1,0 µg/l
	

	Nikelis 
	20 µg/l
	

	Nitratas
	50 mg/l
	

	Nitritas
	0,50 mg/l
	

	Pesticidai:
	0,10 µg/l
	

	1. Aldrinas
	0,030 µg/l
	

	2. Dieldrinas
	0,030 µg/l
	

	3. Heptachloras
	0,030 µg/l
	

	4. Heptachlorepoksidas
	0,030 µg/l
	

	Pesticidų suma 
	0,5 µg/l
	

	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai
	0,10 µg/l
	

	Selenas
	20 µg/l
	

	Tetrachloreteno ir trichloreteno suma
	10 µg/l
	

	Trihalometanų suma
	100 µg/l
	

	Aliuminis
	200 µg/l
	

	Amonis
	0,50 mg/l
	

	Chloridas
	250 mg/l
	

	Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos
	0/neaptikta
	

	Geležis
	200 µg/l
	

	Manganas
	50 µg/l
	

	Permanganato indeksas / oksiduojamumas
	5,0 mg/l O2
	

	Sulfatas
	250 mg/l
	

	Natris
	200 mg/l
	



